**Вопрос:** Какими нормативными документами и нормативными правовыми актами по пожарной безопасности регламентированы требования к противопожарным расстояниям между жилыми и общественными зданиями?

**Ответ:** ч. 4 ст. 4, ст. 69 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности и табл. 1 СП 4.13130.2013. В соответствии с требованиями Федерального закона «О пожарной безопасности» и Градостроительного Кодекса Российской Федерации, регулирование вопросов соблюдения противопожарных расстояний между жилыми домами (ИЖС) относится к полномочия органов местного самоуправления.

**Вопрос:** На какое расстояние должен быть обеспечен подъезд пожарной техники к зданиям индивидуальных жилых домов?

**Ответ:** В соответствии с п. 8.1.15 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» планировочные решения малоэтажной жилой застройки домами класса функциональной пожарной опасности Ф1.4 (до 3 этажей включительно), а также садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ должны обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям и сооружениям на расстояние не более 50 м.

**Вопрос:** Допускается ли устройство кладовых в подъездах многоквартирных жилых домов?

**Ответ:** в соответствии с подпунктом «к» п. 19 Правил противопожарного о режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 (далее — Правила противопожарного режима в РФ), запрещается устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и площадками вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов.

Данный запрет введен в связи с тем, что в случае возникновения возгорания чего-либо в объеме лестничной клетки дым по законам физики поднимется вверх, заполнит весь подъезд, сделает невозможной эвакуацию жителей вышележащих этажей.

**Вопрос:** В каком случае разрешается жарить шашлыки в мангале на природе и на придомовой территории.

**Ответ:** В соответствии с п. 5 приложения 4 к Правил противопожарного о режима в РФ, при использовании открытого огня и разведении костров для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (например, мангалах, жаровнях) на земельных участках населенных пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек должно составлять не менее 5 метров, а зона очистки вокруг емкости от горючих материалов - до 2 метров.

В соответствии с подпунктом «г» п. 2 приложения 4 к Правилам противопожарного режима в РФ, лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.

Кроме того, в соответствии с п. 9 приложения 4 к Правилам противопожарного о режима в РФ, использование открытого огня (в том числе жарка шашлыков в мангалах) запрещается:

на торфяных почвах;

при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима (на территории г. Саратова, а также населенных пунктов области, непосредственно прилегающих к лесным массивам, как правило, устанавливается на период с апреля по октябрь, информация об издании соответствующих распорядительных документов органов местного самоуправления размещается на их официальных сайтах);

при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или опасных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, связанных с сильными порывами ветра;

под кронами деревьев хвойных пород;

в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар, механические разрывы (повреждения) и иные отверстия, в том числе технологические, через которые возможно выпадение горючих материалов за пределы очага горения;

при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если открытый огонь используется без металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения;

при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.

**Вопрос:** В каком случае можно сжигать листья, мусор, сухую траву на территориях населенных пунктов, частных домовладений, садовых участков?

**Ответ:** В соответствии с п. 2 приложения 4 к Правилам противопожарного о режима в РФ, использование открытого огня (в том числе сжигание мусора) должно осуществляться в специально оборудованных местах при выполнении следующих требований:

а) место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью (например, бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объемом не более 1 куб. метра;

б) место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров - от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров - от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев. При использовании открытого огня для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности на индивидуальных земельных участках населенных пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 15 метров до зданий, сооружений и иных построек;

в) территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра;

г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.

Кроме того, в соответствии с п. 9 приложения 4 к Правилам противопожарного о режима в РФ, использование открытого огня (в том числе жарка шашлыков в мангалах) запрещается:

на торфяных почвах;

при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима (на территории г. Саратова, а также населенных пунктов области, непосредственно прилегающих к лесным массивам, как правило, устанавливается на период с апреля по октябрь, информация об издании соответствующих распорядительных документов органов местного самоуправления размещается на их официальных сайтах);

при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или опасных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, связанных с сильными порывами ветра;

под кронами деревьев хвойных пород;

в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар, механические разрывы (повреждения) и иные отверстия, в том числе технологические, через которые возможно выпадение горючих материалов за пределы очага горения;

при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если открытый огонь используется без металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения;

при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.

**Вопрос:** Можно ли устанавливать ворота, шлагбаумы и т. п. На въезде на придомовую территорию многоквартирных жилых домов?

**Ответ:** В соответствии с 71 Правил противопожарного режима в РФ правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения.

Не допускается перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, посадкой крупногабаритных деревьев, исключающими или ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи зданий, сооружений либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленные требованиями пожарной безопасности.

Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и (или) аудиосвязи с местом их установки.

Таким образом, установка ворот, шлагбаумов на въезде на придомовую территорию многоквартирных жилых домов возможна при выполнении условий, установленных Правилами противопожарного режима в РФ.

**Вопрос:** Требуется ли индивидуальная защита граждан при пожаре?

**Ответ**: Статья 123 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» область применения, функциональное назначение и технические характеристики средств индивидуальной защиты и спасения граждан при пожаре (до принятия соответствующего технического регламента) определяются нормативными документами по пожарной безопасности.